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Для сильно знающих английский  оставлен оригинальный текст статьи! (
Удачи на дорогах!
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Your Car can run on water using this device without pollution ! 
Ваш автомобиль может двигаться на воде без загрязнений
Costs: 400 miles = 1 $. ( One US dollar ).
 Цена: 400 миль =1 $
Copyright Layo France, Hyиres, 
  [image: image2.jpg]



Your house can be warmed up this way .
Ваш дом может быть обогрет этим способом   
	

	Hardly a subject can be more important to humanity than the present one, . . .
Едва-ли найдётся более важное для человечества чем представленное здесь…
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A forgotten patent !
Забытый патент!
You will find here the exact transcript of the 30 June 1982 European patent Publication N° 0055134A1 allowing a car effectively running on water and little aluminum ( I Gk. at 1$ for 400 miles ) without any pollution whatsoever.
Вы найдёте здесь точную расшифровку патента от 30 Июня 1982 Европейского патента №0055134А1 позволяющего автомобилю эффективно двигаться на воде и на небольшом количестве алюминия ( I Gk. at 1$ for 400 miles) без всяких загрязнений.
Inventor: Mr. Francois P. Cornish, UK 

Last seen in Canada ( summer 1988 ). We are unable to locate him since several years now which is rather bothering. 
Изобретатель Mr. Francois P. Cornish, UK Последний раз его видели в Канаде (лето 1988г.) Мы не можем определить его местонахождение в течении нескольких лет и это повод для беспокойства.

If you (the reader) heard from him or know his place, please contact us or ask him to contact us. 
Если вы получили известие от него или знаете его местонахождение пожалуйста свяжитесь с нами или попросите его связаться с нами.

Webmasters please do link this planet-saving information but do also mirror on your site ASAP - and refer to : www.layo.com (site no longer exists)
Вебмастера, пожалуста сохраните эту планетосберегающую информацию на вашем сайте поскольку  www.layo.com больше не существует!
All photographs are our own making when visiting Mr. Cornish in London in 1983 and copyrighted. 
Все фото выполнены нами при визите Корниша в Лондон в 1983г и защищены авторским правом

· Specifications: 

· Спецификация
· Water is split into Hydrogen and Oxygen 
· Вода это соединение водорода и кислорда 

· Oxygen is cleverly combined with aluminum 
· кислород способен к объединению с алюминием
· Hydrogen is collected and sprayed in a standard carburetor like with methane-gas.
· Водород собирается и распыляется в стандартном карбюраторе подобно метану. 

· A 900 Kilo car runs 600 Kilometer on 20 liter water and 1 Kilo aluminum. 
·  900 Кг авто проезжает 600 километров на 20 литрах воды и на 1 Кг алюминия.

· Clean energy, once put in Aluminum at 1$/Kg, refining Bauxite, is released here first 
making oxygen inoffensive. 

Why we don't see these cars yet ?
Почему мы не видим эти автомобили всё-же?

At the time (1981) only some minor difficulties existed (see the BMW letter). 

Electronic control developments might make this easier to implement today. Please think about the following: 

· To develop a smooth way to get rid of the aluminum oxide powder from the bottom of the water reservoir. 

· Find an absolutely sure check signaling if oxygen remains although the BMW-letter is not speaking about that point.
Don't experiment if you are unqualified, . . .
Не экспериментируйте если Вы не имеете знаний… 
remember combining OІ and HІ is highly dangerous - - -
Помните что кислород и водород очень опасны 
Use oxygen sensors. 
Используйте датчики кислорода.
Engineers must attack this subject before this planet runs out of time !. 
Инженеры должны атаковать эту идею прежде чем планета исчерпает своё время!  

  



A Letter from BMW on the subject

Письмо от BMW по результату испытаний.
BMW AG 
Muenchen 40 Postfach 40040 

References: 3895-5538 
Nov 5, 1981 

Proposal for improvement 

Dear Mr. Cornish, 

In reply to your telex of 17th October, our findings to date are as follows:

The unit as present assembled in a 2000cc car produced sufficient gas to power the engine continuously. 

The aluminum consumption averaged out at 180 cm per minute over a 70 minute test run. 

With the capacitor (as per your specification) connected up, we were able to work in our 14v environment. 

The water temperature remained low, and even without the radiation system was found to be well between your limits. 

No acid was found on analysis after the test run. 

We however feel that one possible problem area may be the disposal of the oxide deposit. Could you please let us know what your findings have been on this side. 

Yours faithfully, 
В ответ на ваш телекс от 17-ого октября, наши результаты до настоящего времени следующие: 

Это устройство в настоящее время встроеное в  2.литровый  автомобиль непрерывно производило достаточно газа для  двигателя. 

Расход алюминия около 180 см в минуту в течении 70 минут испытаний. 

С подключённым  конденсатором (согласно вашей спецификации) , мы были способны работать с нашим 14v бортовым питанием. 

Температура воды оставалась низкой  даже без  системы охлаждения и была определена в соответствии с вашими предположениями. 

Никакая кислота не была найдена на анализе после управляемого испытания. 

Мы однако чувствуем, что одной возможной областью проблемы может быть избавление от окисного депозита. Могли бы Вы, пожалуйста сообщить нам то, что вы думаете по этому поводу. 

Искренне ваш, 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
Service Division 
I.V. Henseler 
V. Krause 



Here follows a complete text of this neglected
June, 30, 1982 European patent Publication N° 0055134A1 



BACKGROUND OF THE INVENTION (text 8/8/96 OCR-scanned and partly corrected..) 
Основа изобретения

This invention relates to hydrogen generation. 
Это изобретение связано с производством водорода.

It has already been proposed to replace conventional fuels with hydrogen in the running of internal combustion engines. Conventional proposals are to produce hydrogen by the electrolysis of water and then to store the hydrogen in some form or another. No economically viable storage system for the highly explosive hydrogen gas has yet been evolved. Whatever system is evolved would involve fairly massive tanks of some kind or another and precautions to prevent explosions. The present invention is based on the desire of the inventor to be able to provide hydrogen on demand from materials which are in themselves safe to handle. 
Было уже много предложений заменить обычные топлива водородом для работы двигателей внутреннего сгорания. Обычные предложения состоят в том, чтобы произвести водород электролизом воды и затем хранить водород в одном или другом виде. Никакая экономически жизнеспособная система хранения для очень взрывчатого водородного газа все же не была развита. Независимо от того, насколько система развита, это повлекло бы наличие  довольно массивных резервуаров некоторого вида или другие предосторожности, чтобы предотвратить взрывы. Представленное изобретение базируется на желании изобретателя  производить водород по требованию от материалов, которые самосохраняются  для использования.
SUMMARY OF THE INVENTION .
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

 According to the invention a method of generating hydrogen comprises the steps of exposing a fresh metal surface to water and heating the interface between the metal surface and the water at least to the lowest temperature at which the metal reacts with water to form a metal oxide and hydrogen, the metal being chosen from metals which are higher in the electromotive series than hydrogen and having stable and safe handling characteristics. Preferably the metal surface is exposed and the interface heated by pressing an electrode of the relevant metal against a second electrode under water and applying a high voltage between the electrodes while preferably moving the electrode surfaces relatively to one another. 

Согласно изобретению, метод производит водород включая шаги обнажения свежей металлической поверхности в воде и нагреванию зоны между металлической поверхностью и водой по крайней мере к самой низкой температуре, в которой металл реагирует с водой, чтобы формировать  окись металла и водород, металл, выбираемый из ряда металлов, которые выше в электродвижущем ряде чем водород и наличие устойчивых и безопасных характеристик управляемости. Предпочтительно металлическая поверхность выставлена участок нагрет путём нажатия электрода  необходимого металла против второго электрода под водой и применения высокого напряжение между электродами, предпочтительно перемещая поверхности электродов относительно к друг другу
In other words in the preferred form of the invention hydrogen is formed by creating an underwater electrical discharge between two electrodes at least one of which is made of a metal as defined above.
Другими словами, в предпочтительной форме изобретения, водород сформирован, путём создания подводного электрического разряда между двумя электродами, по крайней мере один из которых сделан из металла как определено выше. 

The electrical discharge and the relative movement between the electrode surfaces ensure that fresh metal surfaces are exposed to the water while at the same time the discharge heats the interface between the electrodes and the water to the required temperature at which the metal reacts with water to form its oxide and to liberate hydrogen. 
Электрический  разряд и относительное движение между поверхностями электродов гарантируют, что свежие металлические поверхности выставлены в  воде, в то время как   разряд нагревает зону контактирования между электродами и водой к требуемой температуре, в которой металл реагирует с водой, чтобы формировать ее окись и освобождать водород. 

Also in the preferred form of the invention rile metal is aluminium which has the advantage that it is in relatively abundant supply relatively cheap is formed with a protective oxide layer on its exposed surfaces and reacts with water at a relatively low temperature. Aluminium wire fed against a rotating aluminium drum has been found to give excellent results to provide hydrogen for powering small internal combustion engines. 
Также в основной идеи изобретения имеется активация металла - алюминия, который имеет преимущество, в том,что  имеется в относительно  больших обьёмах, относительно дешевый, существует с защитным окисным слоем на его внешних поверхностях и реагирует с водой при относительно низкой температуре. Алюминиевый провод, подводимый к вращающемуся алюминиевому барабану  был найден, чтобы дать превосходные результаты, чтобы обеспечить водород для того, чтобы запустить небольшие двигатели внутреннего  сгорания. 

A convenient way of securing the high voltage required is to employ the conventional distributor and coil arrangement which provides the sparking for an internal combustion engine. Two coils in parallel fed from a common distributor has been found to give excellent results. Other methods of generating high voltages from the.comtery or the drive shaft of an internal combustion engine may also be used. The method of the invention lends itself in an excellent manner to supply hydrogen on demand. In this case hydrogen is fed to a small buffer store and as the pressure in the store exceeds a predetermined level, the electrodes are separated so that hydrogen generation is interrupted. As the pressure drops to a certain level the electrodes are again fed towards one another. 
Удобный способ применить высокое требуемое напряжение состоит в том, чтобы использовать обычный распределитель и катушку зажигания  которые обеспечивает зажигание для двигателя внутреннего сгорания. Две катушки, параллельно питаемые от обычного распределителя были найдены, чтобы дать превосходные результаты. Другие методы производить высокие напряжения от the.comtery или шахты двигателя внутреннего двигателя сгорания могут также использоваться. Метод изобретения предоставляет себя в превосходной манере снабдить водород по требованию. В этом случае водород  накапливается в маленькой буферной полости и когда давление в полости превышает предопределенный уровень, электрод (проволока) останавливает свою подачу так, чтобы водородное извержение было прервано. Поскольку давление понижается к некоторому уровню, электроды снова подаются  друг к  другу. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING
Обзор рисунков описания
The invention will now be further described, by way of example, with reference to the accompanying drawing, in which: Figure 1 is a schematic representation of apparatus for generating hydrogen, and suitable for powering a motor vehicle; and Figure 2 shows a portion of an appropriate electrical circuit.
Изобретение будет теперь далее описано, посредством примера, со ссылкой на рисунки сопровождения, среди которых: Рис 1 - схематическое представление аппарата для того, чтобы произвести водород, и как вариант для движении  автомобиля; и Рис 2 показывает часть соответствующего электрического кругооборота. 

DESCRIPTION OF A PREFERRED EMBODIMENT 
Описание предпочтительной реализации

In the illustrated embodiment there is a generating tank 10 fed with water from a reservoir tank 11 through a float valve 12 to keep the water level 1o in the tank 10 substantially constant. When the apparatus is used in a motor vehicle, the tank 11 can take the place of the conventional fuel tank of the vehicle with a pump 14 in the line 15 to pump more water into the tank 10 when the position of the float 12 indicates that this is required. Water is consumed as hydrogen is generated, and so the tank 11 has to be periodically refilled. The generating tank 10 is in communication with an air cooled heat exchanger 16, which may take the same form as a conventional motor car radiator. 
В иллюстрированном воплощении есть генерирующий бак  10 питаемый водой от основного резервуара 11 через плавающий клапан 12, чтобы держать водный уровень 1o в баке 10 постоянным. Когда аппарат используется в автомашине, резервуар 11 можно взять место обычного топливного бака транспортного средства с насосом 14 на линии 15, чтобы качать больше воды в генерирующий бак 10, когда позиция  плавания клапана 12 указывает, что это требуется. По мере использования воды, поскольку водород производится, резервуар 11 должен периодически снова наполняться. Генерирующий  бак 10 соединён с теплообменником 16 воздушного охлаждения в качестве которого может быть взят обычный автомобильный радиатор. 
The generating tank 10 is surmounted by a collecting vessel 17 from which hydrogen is drawn through a restricted orifice 18 of an internal combustion engine. Inside the tank 10 there is a drum 19 driven by any suitable means to rotate at a constant speed. The drum 19 is made of aluminium.
Генерирующий бак 10 имеет  собирающий колпак 17 от которого водород через ограничительное отверстие 18 подаётся в двигатель внутреннего сгорания. В генерирующем баке есть барабан 19 вращаемый любым приводом с постоянной скоростью. Барабан 19 сделан из алюминия.  
A depending flange 20 provides a water seal to the top left hand corner of the tank 10, so that that corner is not in gas communication with the vessel 17. 
????Зависеть гребень 20 обеспечивает водную печать к главному{высшему} углу левой руки резервуара{танка} 10, так, чтобы тот угол не находился в газовой связи с судном 17???  Не существенная хрень. ??
A coil 21 of aluminium wire 22 is fed through a push-pull unit 23 of the kind used to feed welding wire to argon arc welding devices. The unit 23 is arranged to feed the wire against the surface of the drum 19 and to traverse the wire along the length of the drum on a bar 24. the wire passes along a insulating sleeve 25 which enters the tank 10 through, a suitable wiper seal. 
Катушка 21 алюминиевого провода 22 подводимого посредством подающего устройства 23 главным образом используемого для подвода сварочной проволоки в аппаратах аргоновой сварки. Устройство 23 предназначено подавать провод непрерывно к поверхности барабана  19  и таскать провод (в горизонтальной плоскости) вдоль ширины барабана  по  валику 24. Провод проходит через изолированный  рукав 25, который входит в бак 10 через, подходящее уплотнение. 

In the vessel 17 there is a pressure sensor 26 connected to a control unit 27. When the pressure sensor senses a pressure above a predetermined value, it signals the control unit 27 which in turn stops the unit 23 so that wire is no longer fed towards the drum 19. When the pressure drops again, feeding is resumed. 
В газосборнике 17 имеется датчик давлении 26 соединённый с управляющим блоком 27. Когда датчик срабатывает при превышении установленного предела сигнал подаётся в управляющий бдок 27 который останавливает подающий механизм 23 так что прекращается подача проволоки к барабану 19. Когда давление падает, подача (проволоки) возобновляется.

In use, the coil 21 is connected to the high tension side of s two ignition coils or transformers 30 and 33. These transformers have primary windings 31 and 34 and secondary, nigh tension windings 32 and 35. A capacitor 36 is connected across the high tension connections. The terminals 28 and 29 are connected to a conventional vehicle.comtery. 
В использовании, катушка 21 связана с высоковольтной  стороной s двух катушек зажигания или трансформаторы 30 и 33. Эти трансформаторы имеют первичные обмотки 31и 34 и вторичные, высоковольтные обмотки 32 и 35. Конденсатор 36 связан поперек высоких связей напряженности. Терминалы 28 и 29 связаны с обычным vehicle.comtery.????? 

At the point of contact between the end of the wire 22 and the drum 19 an electrical discharge takes place.
 В точке контакта между концом провода 22 и барабана 19 электрический разряд имеет место. 
As a result the adjacent metal surfaces are heated to high temperature the protective oxide film which naturally forms on exposed aluminium surfaces is disrupted, and the exposed aluminium surfaces react with the water.
В итоге смежные металлические поверхности нагреваются до высокой температуры, защитная окисная плёнка, которая формируется  естественным образом, разрушается и обнажённые  алюминиевые поверхности реагируют с водой.
 In fact the electrochemical situation at the interface is such that the wire 22 is consumed with the following reaction taking place. 
Фактически электрохимическая ситуация в зоне контакта  - такова что провод 22 использован со следующей реакцией, имеющей место.  

2al+3h2o ---- A12 + 3H2  
As a result, hydrogen bubbles from the contact point while the aluminium oxide collects as a white powder in the base of the tank 10. A grid 37 in the bottom of the tank allows the powder to pass through, and then keeps the powder substantially free from currents in the tank 10. The hydrogen passes through the vessel 17 and the orifice 18 to the carburetor of an internal combustion engine. 

Как результат, имеем водородные пузырьки от точки контакта, в то время как алюминиевая окись собирается в виде белого порошка на дне бака 10. Сетка 37 внизу бака позволяет порошку проходить, и затем держит порошок, существенно освобождая от потоков в баке 10. Водород проходит через газосборник 17 и отверстие 18 к карбюратору двигателя внутреннего сгорания. 

There may be a tendency for bubbles of hydrogen to adhere to the surface of the drum 19 which rotates in the direction indicated by the arrow 38. to prevent this To prevent this happening a wipper blade 39 
Может быть тенденция для пузырей водорода, удерживаться на поверхности барабана 19, который вращается в направлении, обозначенном стрелкой 38. Предотвращает это wipper лезвие 39. 
can be located in the position shown in Figure 1, so as to separate any adhering bubbles from the drum surface. 

Alternatively, a wiper blade 40 may be arranged on the opposite side of the drum. In this case a small volume of hydrogen gas may collect 5 beneath this blade, and it may be possible to pivot the blade 40, thus releasing this pocket of hydrogen in order to facilitate startup of an engine fueled by the hydrogen. 
Альтернативно, лезвие дворника 40 может быть устроено на противоположной стороне барабана. В этом случае маленький объем водородного газа может собраться 5 ниже этого лезвия, и это может быть возможно к центру лезвие 40, таким образом выпуская этот карман водорода, чтобы облегчить запуск двигателя, питаемого водородом. 

It may be possible to use salt water in the tank 10, rather than fresh water.
Может быть возможно использовать воду соли в баке 10, а не пресной воде.
The drum 19 preferably rotates at a speed between 400 and 700 rpm, but the rotation may be as slow as 50 rpm. 
Барабан 19 предпочтительно вращается в скорости между 400 и 700 оборотами в минуту, но вращение может быть так-же  медленнее чем 50 оборотов в минуту. 

During operations the temperature of the water in the tank 10 may rise as high as 95°C, although it is likely that a unit mounted in a moving vehicle, for example, will be able to maintain the water at a lower temperature. 
В течение работы температура воды в баке 10 может повыситься до 95°C, хотя вероятно, что устройство установленное в двигающемся транспортном средстве, например, будет способно поддержать воду в более низкой температуре. 

A unit substantially as shown in the drawings has been used to drive a 500cc motor cycle engine. The wire 22 had a diameter of 1,6 mm and was of commercial purity (98°'~A1). The unit produced over 1000 cc of hydrogen a minute, with an aluminium wire consumption rate of 140 to 180 cm per minute. The rate of deposition of aluminium oxide was about 4 kilograms per 500 kilometers traveled.
Реальное устройство как показано на рисунке было использовано для 500 кубового мотоцикла. Проволока 22 имела диаметр 1.6мм  и имела промышленную чистоту 98%. Устройство производило1 литр водорода в минуту со скоростью подачи проволоки от 140 до 180 см в минуту. Скорость образования окиси алюминия была около 4 кг на 500 километров пути.
Conventional modifications were made to the carburetor to enable the engine to run on a mixture of hydrogen and air. The wire 22 carries a voltage of about 18000 volts with a current of about 1 amp. 
Обычные изменения  были сделаны к карбюратору, чтобы позволить двигателю работать на смеси водорода и воздуха. Провод 22 несет напряжение приблизительно 18000 вольт с током приблизительно 1 ампера.(импульсный?) 

The invention may equally be used to power stationary industrial engines ,as well as motor vehicle engines. 

CLAIMS 

1- Apparatus for generating hydrogen comprising a tank 10 for containing water, a metal surface (22) arranged in the tank, means for heating the surface at least to the lowest temperature at which the metal reacts with water to form a metal oxide and hydrogen, and a chamber (17) for collecting the generated hydrogen. 

2- Apparatus as claimed in Claim 1, wherein the metal surface (22) is aluminium. 

3- Apparatus as claim 1 or Claim 2, wherein the means for heating the surface in an electrical discharge between the surface (22) and another electrode (14) 

4- Apparatus as claimed 4, wherein a second metal surface (19) i arranged in the tank, and means are provided to move one surface (19) relative to the other, the two surfaces being connected in an electric circuit (Figure 2) so that they form electrodes between which an electrical discharge can take place. 

5- Apparatus as claimed in Claim 4, wherein the second metal surface is aluminium (19). 

6. Apparatus as claimed in Claim 4 or Claim 5, wherein the first metal surface (22) is a wire and the second metal surface (19) is a drum, the drum being mounted for rotation and the wire being supported so that it approaches the cylindrical surface of the drum at an angle to a tangent to the drum surface. 

7. Apparatus as claimed in Claim 6, wherein the wire (22) is supported by a device (23) which continuously feeds the wire, as it is consumed, towards the drum surface (19). 

8. Apparatus as claimed in Claim 7, wherein means (26,27) are provided for sensing the pressure of hydrogen gas in the chamber (17) and for regulating the feed rate of the wire feeding device (23) in accordance with the sensed pressure, to control the hydrogen output. 

9. Apparatus as claimed in any preceding claim, wherein the tank (10) is connected to a heat exchanger (16), so that water can circulate from the tank, through the heat exchanger, and back to the tank. 

10. A method of generating hydrogen comprising the steps of exposing a fresh metal surface (22) to water and heating the interface between the metal surface and the water at least to the lowest temperature at which the metal reacts with water to form a metal oxide and hydrogen, the metal being chosen from metals which are higher in the electromotive series than hydrogen and which have stable and safe handling characteristics. 

11. A method as claimed in claim 10, wherein the metal (22) is aluminium, and a fresh metal surface is exposed and the interface heated by pressing an aluminium electrode (22) against a second electrode (19) under water and applying a high voltage between the electrodes. 
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