Выдержки из статьи
ГРАВИТАЦИОННО-ИНЕРЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ(ГИД)
журнал "Новая Энергетика"№4(23),2005г.
стр.43-44
...
В результате почти пятидесятилетних поисков у автора выкристоваллизовалась идея создания таких устройств. 
В конце прошлого века были разработаны теоретические предпосылки для создания двухтактных и трёхтактных силовых модулей гравитационно-инерционных двигателей (ГИД). 
В настоящее время уже построен двухтактный силовой модуль массой 70кг и опытная установка для его отладки и испытаний. ...

...испытания двухтактного силового модуля показали его работоспособность и подтвердили теоретические предпосылки, заложенные в его основу, что открыло перспективы строительства нескольких типов ГИД ... .
 ...
Двухтактный (трёхтактный) силовой модуль представляет собой реактор, заключённый в прочный стальной корпус соответствующей конструкции, в котором отсутствуют какие-либо радиоактивные компоненты. На реакторе расположены механизмы управления его работой, механизмы передачи механической энергии.

... Принцип действия ГИД уникален и основан на новых решениях, без теоритических знаний которых повторение установки посторонними лицами в настоящее время практически невозможно.

Гравитационно-инерционные двигатели,  построенные на базе двухтактных и трёхтактных силовых модулей,  будут самыми экологически чистыми двигателями,  которые будут вращать электрогенераторы без использования какого-либо топлива. Источником энергии для них будет являться необъятная,  неиссякаемая энергия гравитационного поля Земли. ...