http://www.stralingbewustzijn.nl/schone-energie/magnetbeschleuniger/magnetbeschleuniger.htm

Эта страница может содержать ошибку. Я прошу о вашей помощи! 
      Ускоритель магнитного потока 
                                       Разные виды катушек
                                                 Встречные катушки 
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                                                       Двойные  катушки 
                                                          [image: image2.png]


                                                                                                                                                         

                                                 Противолежащие катушки
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Если  две катушки соединяются симметрично противоположно по  друг  другу по току, в итоге это одна не индуктивная катушка .
Если в них протекает ток , они производят тонкий слой Helion 1 поле, которое прикрывает катушку от течения пространственного эфира.
 Внешнее поле не может проникать в плотно наполненное  линиями магнита пространство. Это работает как щит. 
Наивысшее результирующее поле обозначается также как ZPE.
 Необходимо только оно. Катушки должны быть включёны не индуктивно, но никакой электромагнитный  поток  не может быть уничтожен, и пульсирующие катушки влияют друг на друга.
Ускорение магнитного потока катушки
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     Если электрический ток течет через катушку, то образуется магнитный поток.
   Смотри: Законы электродинамики. 
http://www.stralingbewustzijn.nl/schoneenergie/grundlagen/grundlagen.htm
     Электрический проводник, который  параллелен магнитному потку, ускоряет его. 
  Смотри: Электрический проводник в магнитном поле.   

                        http://www.stralingbewustzijn.nl/schone-energie/grundlagen/grundlagen.htm
  Катушка должна согласовываться при помощи конденсатора как колебательный контур  настроенный на наивысшую гармонику, и производить свободные  колебания. Эти колебание происходит только в электронах.
                          Это следует из устройства :  Hubbartgenerator, Hendershotgenerator; Смотри:  
http://www.stralingbewustzijn.nl/schone-energie/energet_oszil/energetisierungsoszil.htm
       Идеальная форма осциллятора - это форма яйца.
Если постоянный ток протекает через катушку и ее электрически проводящий магнитный сердечник электрически с ней соединённый, то в сердечнике ускоряется магнитный поток произведенный магнитным полем скрещенным течением. Смотри: Электрический проводник в магнитном поле. <http://www.stralingbewustzijn.nl/schone-energie/grundlagen/grundlagen.htm>
Катушка должна питаться импульсами постоянного тока. В паузах между импульсами накопленная в катушке мощность должна свободно колебаться без отвода, чтобы ускорять магнитный поток. Эта катушка должна  пульсировать гальванически разделено от второго контура, или высоковольтного трансформатора . Транзисторы могут сгорать из-за тока вызванного ускоренным магнитным полем.
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Версия принципа ускорителя магнитного потока ZPE. Поле катушки скрещивается с полем магнитного сердечника. В качестве сердечника может быть использован другой металл, или течение плазмы .
Ускоренный ZPE-магнитный поток направлен согласно Правилу правой руки и 
прохождению тока через сердечник.
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ZPE-ускорение магнитного потока при токе катушки протекающем через железный сердечник= 100%
ZPE-ускорение магнитного потока после 20 millisec. отключения = примерно 93%. 
Если по пульсировавшей катушке с ускоренным магнитным полем протекают ток, ее намагниченность уменьшается. Таким образом, 2 катушки могут намагничивать себя взаимно в небольшой степени.
2 катушки осциллятора должны быть идентичны и одновременно усиливать друг друга. Они работают как мост соединяют фазы  друг с другом. 

 

Осциллятор с 2 катушками ускорения
Может называться как безиндуктивная катушка или двухпотоковый осциллятор Магнитные сердечники или усилительные трубки работают как ZPE-ускоритель магнитного потока с пульсирующим постоянным током, не с переменным током. Поэтому нуждаются для самостоятельно колеблющегося электрического генератора в минимум 2 разделенных ускорителях магнитного потока, которые пульсируют как мост попеременно. 
Если магнитный поток течет параллельно к электрическому току, его скорость увеличивается. 

Если магнитный поток течет параллельно к электрическому току, его электроны получают подобие допинга, и генерируют частицу как Helion 1 и 2 при воздействии на протоны центробежно-ускоренного магнитного потока.

Вследствие этого магнитный поток концентрируется и ускоряется. Приобретает ведущую роль в образовании избытка магнитного течения протонов 

Это течение уклоняется из-за недостатка места с середины в обоих концах из, передвигается согласно ней (Правое правило правой руки) как спираль вокруг электрического тока , и излучает.

Оба катушки с конденсаторами могут вибрировать частоту ее собственного резонанса. 

Оба катушки могут быть намотаны также на сердечник рядом. Смотри генератор потока, генератор циклонов копия Вальтера Турнера  Siehe Zyklonengenerator:
Полярность магнитного поля неважена, так как поле медленно течет. Поле из ближних маленьких частиц (deutron) циркулирует внутри как объединяющая сила .
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Двойной каскад из шаровидных яйцеобразных колебательных контуров.
Каскад дважды симметричен, так как он осцилирует, как двухтоковый колебательный контур, и намагничивает себя  с двух сторон проходящим электрическим током. 
Сердечник,  должен пропускать ускоренный магнитный поток 

1. В на реке Балбаню, Урал Россия, найдена спираль из Вольфрама состоит из узлов нитевидных прямолинейных структур кристалла Вольфрама с отдельной толщиной в размере 1 мкм. Смотри: Phaser.
(  Примечание переводчика.

 В 1991 году гpуппа золотоискателей, pаботающих на pеке Hаpада, что на восточном pубеже уpальских гоp, впеpвые натолкнулась на стpанные маленькие, большей частью спиpалевидные металлические пpедметы. В этом pегионе наpяду с частными золотодобытчиками (с точки зpения законности их деятельность мне неизвестна - Г.Р.) есть и многочисленные кpупные пpедпpиятия, занимающиеся pазpаботкой полезных ископаемых (главным обpазом, цветных металлов), есть там и местные геологи. Их задача состоит в геологическом изучении выходов pуды на повеpхность и опpеделении местоpождений. Они и были сpазу подключены к pаботе, стоило обнаpужить стpанные пpедметы. Размеp найденных объектов - от 3 мм до 0,003 мм. Возле pусел pек Hаpада, Балбаню и Кожим подобные вещи находят до сих поp. Слои почвы, в котоpых появляются находки, залегают на глубине до 12 метpов и датиpуются геологами от 20000 до 320000 лет
http://vadim-andreev.narod.ru/ufo/art4.htm   )
2 феррит. 

3. направленного мягкого железа (NANOPERM смотри МЕГ)
 www.magnetec.de / nanoperm_e.htm. 
4. Электрически ведущий постоянный магнит (Alnico). 
5. накаленных и направленных металлических стержней. 

Индуктивные катушки не соединены как мост, используются при электрических генераторах. Они раскачивают себя, и производят тогда самостоятельно поток. 
                                          Применения:
Магнитнотоковый аппарат Ганса Колера
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Testatika 
Свободным колебательным контуром здесь являются 2 катушки на подковообразном магните.
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Hendershot генератор
Свободные осцилляторы - это L1-C2 и L2-C2. 
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                              Генератор Хуббарда
Колебательные контуры состоят из красных конденсаторов с синими катушками.Коричневые катушки пульсируют с постоянным током, чтобы индуцировать магнитное поле в синие катушки. Он ускоряется в свободных колебательных контурах обратным электромагнитным импульсом. 
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Составляющие реактора жидкостной машины 
Диаметр лукированной медной проволоки для 150-250 А составляет примерно 10 мм В последнее время  используют много свитых тонких медных проволок в лаковой изоляции. Схему предполагается использовать высокого постоянного напряжение из постоянного напряжения 12в.

Вид катушки - это предположение.
Изображение катушки могут пульсироваться при помощи сильного устройства стробоскопа.

Таким образом обе катушки с большим током могут пульсировать и вибрировать свободно. Катушки должны настраиваются на максимальную частоту собственного резонанса.

В середине постоянный магнит шунтирован, возможно.. 
Катушка может работать вместе с автомобильной катушкой зажигания или с силовым транзистором.
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Жидкостная машина Stanley Meyer 
1.Картина слева: все катушки  намотаны на одном и том же сердечнике. Таким образом L4 и L5 одновременно не могут свободно колебаться. 
2.Изображение в середине: катушки L4 и L5 сидят на собственных сердечниках, и могут свободно колебаться.
3.Изображение справа:  одновременно с возвращением ускорения в электрически ведущем постоянном магните.
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Две ZPE-катушки ускорителя магнитного потока L4, L5 (Красного цвета), которые обозначаются на 
оригинальных схемах как резонансная дроссельная катушка  зарядки .
 Эти 2 самостоятельно колеблющихся  катушки должны почти что это идет гальванически и разъединяться емкостное, чтобы ускоренный  ZPE-магнитный поток не отводился и ослаблялись колебания.
 Входная катушка L1  индуцирует на вторичную катушку связи выхода L2  импульсы. Электрические импульсы катушки  L2 текут через катушка ускорителя магнитного потока L4, L5 и электроды электролиза. 
Электрический ток индуцирует в L4 и L5 магнитное поле, которое ускоряется в них. Диод разъединяет L4, L5 L2,
 по словам L4 и L5 взаимно друг о друге разъединены.  
Атомы железа в ZPE-катушках ускорителя магнитного потока L4 и L5 должны быть едины в своём движении. 
 Генератор Флойда Свивта.
Входная катушка образует индукцию в не индуктивных катушках магниты и сердечник обмотаны электрически не замкнутой гладкой металлической фольгой.
<http://colossus2.bcf.bcm.tmc.edu/~wje/free_energy/sweet_vta/> 
http://svetlinaotzion.narod.ru/
http://svetlinaotzion.narod.ru/fan.html

http://svetlinaotzion.narod.ru/eterindex.html
http://svetlinaotzion.narod.ru/proekti.html

для достижения максимально возможного потока. Лучше всего подходят электрически проводящие постоянные магниты.
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                                          MEG
Ускоренное магнитное поле ZPE может также управлять ферритом. Симметричные обмотки должны иметь противоположную полярность.
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This MEG diagram cunently under test by JL Naudin is an attempt of &
private and independant replication by the author. This is not the original
MEG diagram being tested by the Bearden’s tearwork

High Frequency Core AMCC-320
PowerLite C-Cores from Honeywell
Metglas Magnetic Alloy.

L1, L2: 100tums
(5110mm AWG 24)
L3, Le: 1500 ums
(4110mm AWG 26)

amcc-320
PowerLite C-Core

Honeywell- Metgias
RLoad
100K cond





               Предупреждение!
Ускоренные магнитные поля сжигают, разрушают, и передают энергию людям. Переэнергитизация станет заметна только после более длинного облучения.Переэнергитизация может вызвать бессилие до паралича.  Переэнергитизация ослабевает только, если затронутые клетки организма заменяются.Кости остаются пожизнено переэнергитизированными .При экспериментах должно соблюдаться достаточное расстояние. Магнитный поток и генератор должен закрываться железом.Человек не должен задерживаться слишком долго поблизости от генератора
