Структура записи такая: номер опыта, напряжение до подачи нагрузки , напряжение и ток в начале разряда, время записи, напряжение и ток в конце разряда, суммарное время разряда.

1 14.43,   	   13.23v 6A 	 7:42	 11.37v 5.7A 
+ 13.34v 5.64A  0:24  10.8v 5.45A  						8:06    
 Два файла с отчётами последний записан 5 сентября 2011 г., 17:58:55 , между файлами несколько минут отсутствует запись. Далее в другие дни, так же есть разрывы, но при этом разряд не прекращался, отсутствует только фиксация процесса из разных причин, чаще всего садилась батарея или происходил сбой при отключении желтого провода РЗУ. 

Конец разряда 1 и начало заряда 2 ,примерно 18часов заряда.

2.		12.45v 5.719A 3:06	10.84v 5.49A						3:06
Файл с отчётом записан 6 сентября 2011 г., 15:01:47	
Конец разряда 2 и начало заряда 3, примерно 24часов заряда.

3.		12.98v 5.93A	4:44	10.78v 5.61A						4:44
Файл с отчётом записан 7 сентября 2011 г., 19:31:39	
Конец разряда 3 и начало заряда 4, примерно 18часов заряда

4.		13.04v 5.92A	0:07	12.41v 6.08A
           +12.4v 6.08A	3:46	10.71v 7.372A 						3:53 
Два файла с отчётами последний записан 8 сентября 2011 г., 18:09:09
Конец разряда 4 и начало заряда 5, примерно 19часов заряда.

5.14.29		13.7v 6.383A	6:40	10.78v 6.24A						6:40
Файл с отчётом записан 10 сентября 2011 г., 19:04:15	 
Конец разряда 5 и начало заряда 6, 	примерно 20часов заряда.	

6.		12.78v  		3:24	10.8v							3:24
Файл с отчётом записан 11 сентября 2011 г., 19:33:21	 
Конец разряда 6 и начало заряда 7	примерно 36 часов заряда					

7.	no data	 запись не удалось сделать из за отсутствия питания в сети
 			примерно 36 часов заряда							

8. 14.4v	 	13.65v 6.15A 	6:04	11.34v 5.54A 
           +11.06v 5.54A 	0:10	10.7v 5.4A  						6:30     
Файл с отчётом записан 15 сентября 2011 г., 16:41:21 
Конец разряда 8 и начало заряда 9

9.14.7v	 	 13.89v 6.49A	6:27	10.78v 5.37A						6:27
Файл с отчётом записан 17 сентября 2011 г., 16:03:09	
 Конец разряда 9 и начало заряда 10,	примерно 37 часов заряда

10.14.11v   13.6v 6.01A		0:02	13.15v 5.99A
 	  +13.07v 6.00A 	0.15	12.89v 6.00A
  +12.87v 6.00A		5:08	10.76v 5.38A						5.17
Три файла с отчётами, последний записан 19 сентября 2011 г., 17:01:27	
 Конец разряда 10 и начало заряда 11, примерно 36 часов заряда	
11.13.94v  13.6V 6.00A		0:57	12.72V 6.00A
   +12.39V 5.96A	0:17	12.29V 5.904
   +12.18V 5.86A	1:57	11.60V 5.68A 
   +11.60V 5.68A	0:46	10.78V 5.423A						5:00	
Файл с отчётом записан 22 сентября 2011 г., 15:39:00	

Решил перепроверить, сделать контрольный замер, так как в предыдущем было много сбоев.
 начало контрольного заряда, примерно 23 часов заряда			1			13.57v 6.145A	4:50	10.77v 5.395A							4:50	
Файл с отчётом о разряде записан 23 сентября 2011 г., 20:30:00	

проверил заряд за заданное время (10часов),  получилось 13часов заряда вместо 10.
   13.4v   13.15v 6.087A		2:45	10.76v 5.385A						2:45
Файл с отчётом записан 24 сентября 2011 г., 12:51:48
В файле zar12 момент снятия нагрузки после разряда.
Подумал вдруг, есть какая то нелинейность при заряде, вдруг за короткое время вначале заряда РЗУ аккумулятор берёт основной заряд и дальше РЗУ работает в холостую? Заодно решил узнать сколько тока берёт РЗУ из источника. Поставил измеритель тока на входе в РЗУ. Проверил заряд за 3часа. Отчёт о заряде в трёх файлах, zar121, zar122, zar123.						

Дальше заряд обычным зарядным устройством. Бросилось в глаза, что ток заряда был очень мал 1А -1.5А, но зарядное у меня автомат, при 14.1 отключается автоматически. Утром заряд закончен, контрольное включение на зарядку показало, что напряжение быстро достигло 14.1 и заряд отключился. 
  12.9v 	12.66v 9.23A	1:22	10.7v 8,529A
Файл с отчётом о разряде записан 25 сентября 2011 г., 12:39:06
Сейчас аккум  заряжается обычным зарядным, но в первый момент ток заряда был 7.5А и за несколько минут стал 5А. Заряд продолжается.